单位工程量表

工程单位：打安镇打安村法治文化阵地建设项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |
| 单位 | 数量 |
|  |  | **清风亭** |  |  |
|  |  | **土石方工程** |  |  |
| 1 | 1-41 | 挖掘机挖一般土方一、二类土 | 10m³ | 5.1273 |
| 2 | 1-1 | 人工挖一般土方一、二类土基深≤2m | 10m³ | 0.5697 |
| 3 | 1-146 | 回填土 夯填土 机械 地坪 | 10m³ | 3.188 |
| 4 | 1-65 | 机械运土方 载重5t以内自卸 汽车运土方 运距≤1km | 10m³ | 1.743 |
|  |  | **砌筑工程** |  |  |
| 5 | 4-1 | 砖砌体 砖基础 | 10m³ | 2.5121 |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 6 | 5-1 | 现浇建筑物混凝土 垫层 | 10m³ | 0.4428 |
| 7 | 5-5 换 | 现浇建筑物混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m³ | 1.3006 |
| 8 | 5-119 | 现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤φ18mm | t | 0.4717 |
| 9 | 5-138 | 箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍 筋直径≤ φ10mm | t | 0.0061 |
| 10 | 16-77 | 现浇混凝土模板 基础垫层 | 100m2 | 0.0912 |
| 11 | 16-86 | 现浇混凝土模板 独立基础 钢筋混凝土 木支撑 | 100m2 | 0.4088 |
|  |  | **预埋铁件** |  |  |
| 12 | 5-184 | 铁件制作、安装 | t | 1.3661 |
| 13 | 5-185 | 预埋螺栓安装 | t | 0.2181 |
|  |  | **木结构工程** |  |  |
| 14 | 7-12 | 木构件 木柱 方木 | 10m³ | 0.26019 |
| 15 | 7-12 | 木构件 木柱 方木 | 10m³ | 0.154 |
| 16 | 7-14 | 木构件 木梁 方木 | 10m³ | 0.54399 |
| 17 | 借4-35 | 博风板 厚3cm | 10m2 | 0.36 |
| 18 | 借4-37 换 | 封檐板 厚3cm 实际厚度(cm):10 | 10m2 | 0.515 |
| 19 | 借6-10 | 防腐木顶500\*100\*500mm | 座 | 1 |
| 20 | 7-28 | 屋面木基层 檩木上钉屋面板 油毡挂瓦条 | 100m2 | 0.268 |
|  |  | **楼地面装饰工程** |  |  |
| 21 | 11-21 | 块料面层 25mm厚麻面大理石 | 100m2 | 0.7977 |
| 22 | 11-86 | 台阶装饰 25mm厚麻面大理石 | 100m2 | 0.071 |
|  |  | **柱头装饰** |  |  |
| 23 | 12-93 | 镶贴零星块料 粘贴光面花岗岩 粉状型建筑胶粘剂 | 100m2 | 0.21795 |
|  |  | **坐凳装饰** |  |  |
| 24 | 12-93 | 镶贴零星块料 370\*600\*20 mm厚光面花岗岩 侧面 | 100m2 | 0.16576 |
| 25 | 借4-45 换 | 木凳面 厚5cm 实际厚度(cm):2 | 10m2 | 0.784 |
|  |  | **花架玻璃屋面** |  |  |
| 26 | 12-211 | 玻璃采光顶屋面 6mm钢化玻璃 | 100m2 | 0.7137 |
|  |  | **成品装饰件** |  |  |
| 27 | 补子目2 | 成品 15\*15防腐木漏花 | m2 | 4.44 |
| 28 | 补子目3 | 电镀铜字 | 个 | 53 |
| 29 | 补子目4 | 防腐木图腾458\*670 | 个 | 4 |
| 30 | 补子目4 | 防腐木图腾1023\*670 | 个 | 2 |
| 31 | 补子目5 | 定制镀锌管构架，外包镀锌 铁皮（异形构件）-小 约0.98m2 | 个 | 4 |
| 32 | 补子目5 | 定制镀锌管构架，外包镀锌 铁皮（异形构件）-大 约1.78m2 | 个 | 1 |
|  |  | **小品一** |  |  |
|  |  | **小品二** |  |  |
| 33 | 1-41 | 挖掘机挖一般土方 一、二类 土 | 10m³ | 0.7176 |
| 34 | 1-146 | 回填土 夯填土 机械 地坪 | 10m³ | 0.2136 |
| 35 | 1-65 | 机械运土方 载重5t以内自卸 汽车运土方 运距≤1km | 10m³ | 0.504 |
| 36 | 5-1 | 现浇建筑物混凝土 垫层 | 10m³ | 0.143 |
| 37 | 5-1 换 | 现浇建筑物混凝土 垫层 换为【防水混凝土】 | 10m³ | 0.0944 |
| 38 | 4-1 | 砖砌体 砖基础 | 10m³ | 0.1896 |
| 39 | 借7-107 | 文化石 墙面 水泥膏 | 100m2 | 0.20856 |
| 40 | 补子目4 | 钢结构骨架，外包镀锌板(外表面烤漆） 1000\*1200\*11 00 | 个 | 1 |
| 41 | 补子目4 | 钢结构骨架，外包镀锌板(外表面烤漆）690\*470\*1100 | 个 | 10 |
|  |  | **小品三** |  |  |
| 42 | 1-41 | 挖掘机挖一般土方 一、二类 土 | 10m³ | 1.36 |
| 43 | 1-146 | 回填土 夯填土 机械 地坪 | 10m³ | 0.2 |
| 44 | 1-65 | 机械运土方 载重5t以内自卸 汽车运土方 运距≤1km | 10m³ | 1.16 |
| 45 | 5-1 | 现浇建筑物混凝土 垫层 | 10m³ | 0.2894 |
| 46 | 5-1 换 | 现浇建筑物混凝土 垫层 换为【防水混凝土】 | 10m³ | 0.2118 |
| 47 | 4-1 | 砖砌体 砖基础 | 10m³ | 0.46536 |
| 48 | 借7-107 | 文化石 墙面 水泥膏 | 100m2 | 0.5119 |
| 49 | 补子目6 | 镀锌钢构屏风（含外包镀锌板装饰） | m2 | 42.6 |