单位工程量表

工程单位：牙叉镇新高峰村村法治文化阵地建设项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 | |
| 单位 | 数量 |
|  |  | **法治走廊** |  |  |
|  |  | **土石方工程** |  |  |
| 1 | 1-41 | 挖掘机挖一般土方 一、二类土 | 10m³ | 5.1273 |
| 2 | 1-1 | 人工挖一般土方 一、二类土 基深≤2m | 10m³ | 0.5697 |
| 3 | 1-146 | 回填土 夯填土 机械 地坪 | 10m³ | 3.9542 |
| 4 | 1-65 | 机械运土方 载重5t以内自卸 汽车运土方 运距≤1km | 10m³ | 1.7428 |
|  |  | **砌筑工程** |  |  |
| 5 | 4-1 | 砖砌体 砖基础 | 10m³ | 1.635 |
|  |  | **混凝土及钢筋混凝土工程** |  |  |
| 6 | 5-1 | 现浇建筑物混凝土 垫层 | 10m³ | 0.4428 |
| 7 | 5-5 换 | 现浇建筑物混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m³ | 1.3006 |
| 8 | 5-119 | 现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤φ18mm | t | 0.4717 |
| 9 | 5-138 | 箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤ φ10mm | t | 0.0061 |
| 10 | 16-77 | 现浇混凝土模板 基础垫层 | 100m2 | 0.0912 |
| 11 | 16-86 | 现浇混凝土模板 独立基础 钢筋混凝土 木支撑 | 100m2 | 0.4088 |
|  |  | **预埋铁件** |  |  |
| 12 | 5-184 | 铁件制作、安装 | t | 1.2417 |
| 13 | 5-185 | 预埋螺栓安装 | t | 0.2181 |
|  |  | **木结构工程** |  |  |
| 14 | 7-12 | 木构件 木柱 方木 | 10m³ | 0.26717 |
| 15 | 7-14 | 木构件 木梁 方木 | 10m³ | 0.32684 |
| 16 | 借6-9 换 | 木制屋脊 | 10m | 0.39 |
| 17 | 7-28 | 屋面木基层 檩木上钉屋面板 油毡挂瓦条 | 100m2 | 0.1768 |
|  |  | **楼地面装饰工程** |  |  |
| 18 | 11-21 | 块料面层 25mm厚麻面大理石 | 100m2 | 0.622 |
|  |  | **柱头装饰** |  |  |
| 19 | 12-93 | 镶贴零星块料 粘贴光面花岗岩 粉状型建筑胶粘剂 | 100m2 | 0.2211 |
|  |  | **坐凳装饰** |  |  |
| 20 | 借4-45 换 | 木凳面 厚5cm 实际厚度(cm):2 | 10m2 | 0.9205 |
|  |  | **花架玻璃屋面** |  |  |
| 21 | 12-211 | 玻璃采光顶屋面 6mm钢化玻璃 | 100m2 | 0.4112 |
|  |  | **成品装饰件** |  |  |
| 22 | 补子目2 | 成品 15\*15防腐木漏花 | m2 | 3 |
| 23 | 补子目3 | 电镀铜字 | 个 | 12 |
| 24 | 补子目5 | 1#宣传栏（镀锌管骨架、亚 克力面板）-约3.8m2 | 个 | 5 |
| 25 | 补子目5 | 2#宣传栏（镀锌管骨架、 1.5 厚镀锌板浮雕）约3.12m2 | 个 | 1 |