白沙黎族自治县环境质量月报

（2026年5月）

 白沙黎族自治县生态环境局      二○二六年六月

===============================================================
根据《中华人民共和国环境保护法》和《海南省环境保护条例》，现发布白沙县2026年5月环境质量状况。

一、环境空气质量

2026年5月，按《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）及相关技术规范评价，白沙县城镇环境空气质量总体为优良，有效监测天数为31天，优良天数比例为100%。其中，优级天数比例为96.8%，良级天数比例为3.2%，无轻度及以上污染天。

2026年5月，白沙县环境空气质量综合指数为2.52。二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）月均浓度分别为3、3、18、8.4微克/立方米，臭氧（O3）第90百分位数浓度为86微克/立方米，一氧化碳（CO）第95百分位数浓度为0.5毫克/立方米。与去年同期相比，SO2、PM10、PM2.5和O3浓度分别上升13.0%、11.4%、2.4%和1.2%；NO2和CO浓度分别下降40.4%和10.0%。
二、水环境质量

1、国控地表水监测断面

2026年5月，按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）进行地表水环境质量评价，国控监测断面南溪河取水口水质达到Ⅱ类标准，符合水质保护目标。

2、省控地表水监测断面

2026年5月，按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）进行地表水环境质量评价，全县开展省控监测断面共4个，其中，松涛水库牙叉农场和七水村水质均达到Ⅱ类标准，珠碧江水库出口水质达到Ⅲ类标准，符合相应的水质保护目标。石碌水库入口水质超过Ⅱ类标准，超标因子为总磷。

	表1 2026年5月白沙县地表水情况汇总表

	序号
	监测断面
	水体名称
	保护目标
	水质状况

	
	
	
	
	水质

类别
	达标情况
	超标因子

（超标倍数）

	（一）国控断面

	1
	南溪河取水口
	南渡江
	Ⅱ
	Ⅱ
	达标
	/

	（二）省控断面

	2
	松涛水库牙叉农场
	松涛水库
	Ⅱ
	Ⅱ
	达标
	/

	3
	石碌河入口
	石碌水库
	Ⅱ
	Ⅲ
	超标
	总磷（0.2）

	4
	珠碧江水库出口
	珠碧江水库
	Ⅲ
	Ⅲ
	达标
	/

	5
	七水村
	珠碧江
	Ⅲ
	Ⅱ
	达标
	/


3、城镇内河

2026年5月，按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）进行地表水环境质量评价，我县省级城镇内河监测断面共3个，分别为中队小溪的中队小桥、牙叉河的牙叉桥下游和金波小溪的金波乡金波小溪。2026年5月城镇内河水质状况详见表2

表2 白沙县2026年5月城镇内河水质状况

	监测河流
	断面名称
	管理水质

目标要求
	水质

类别
	水质

状况
	主要污染指标

	金波小溪
	金波乡金波小溪
	Ⅳ
	Ⅱ
	优
	/

	中队小溪
	中队小桥
	Ⅴ
	劣Ⅴ
	重度污染
	氨氮

	南叉河
	牙叉桥下游
	Ⅲ
	Ⅱ
	优
	/
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