白沙黎族自治县环境质量月报

（2026年6月）

 白沙黎族自治县生态环境局      二○二六年七月

===============================================================
根据《中华人民共和国环境保护法》和《海南省环境保护条例》，现发布白沙县2026年6月环境质量状况。

一、环境空气质量

2026年6月，按《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）及相关技术规范评价，白沙县城镇环境空气质量总体为优，有效监测天数为29天，优级天数比例为100%，无轻度及以上污染天。

2026年6月，白沙县环境空气质量综合指数为2.32。二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）月均浓度分别为2、3、15、7.5微克/立方米，臭氧（O3）第90百分位数浓度为81微克/立方米，一氧化碳（CO）第95百分位数浓度为0.4毫克/立方米。与去年同期相比，PM2.5、O3和PM10浓度分别上升44.2%、39.7%、24.8%；SO2、CO和NO2浓度分别下降22.6%、20%、2.9%。
二、水环境质量

1、国控地表水监测断面

2026年6月，按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）进行地表水环境质量评价，国控监测断面南溪河取水口水质为Ⅱ类，符合水质保护目标。

2、省控地表水监测断面

2026年6月，按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）进行地表水环境质量评价，全县开展省控监测断面共4个，其中，松涛水库牙叉农场水质为Ⅱ类，七水村和珠碧江水库出口水质均为Ⅲ类，以上3个监测断面水质均符合相应的水质保护目标。石碌水库入口水质持续超Ⅱ类标准，超标因子为总磷。

	表1   2026年6月白沙县地表水情况汇总表

	序号
	监测断面
	水体名称
	保护目标
	水质状况

	
	
	
	
	水质

类别
	达标

情况
	超标因子

（超标倍数）

	（一）国控断面

	1
	南溪河取水口
	南渡江
	Ⅱ
	Ⅱ
	达标
	/

	（二）省控断面

	2
	松涛水库牙叉农场
	松涛水库
	Ⅱ
	Ⅱ
	达标
	/

	3
	石碌河入口
	石碌水库
	Ⅱ
	Ⅲ
	超标
	总磷（0.2）

	4
	珠碧江水库出口
	珠碧江水库
	Ⅲ
	Ⅲ
	达标
	/

	5
	七水村
	珠碧江
	Ⅲ
	Ⅲ
	达标
	/


3、城镇内河

2026年6月，按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）进行地表水环境质量评价，全县开展了1个省级城镇内河监测断面，中队小溪的中队小桥水质类别为劣Ⅴ类。详见表2

表2   白沙县2026年6月城镇内河水质状况

	监测河流
	断面名称
	管理水质

目标要求
	水质

类别
	水质

状况
	超标因子

（超标倍数）

	中队小溪
	中队小桥
	Ⅴ
	劣Ⅴ
	重度污染
	化学需氧量（0.1）
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